Изменение формы спектра искусственного радиоизлучения ионосферы в зависимости от длительности нагревных импульсов

Е.Д. Терещенко, Р.Ю. Юрик.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Полярный геофизический институт"

В работе представлены результаты коротковолновых интерферометрических измерений искусственного радиоизлучения ионосферы в высоких широтах. Исследование проведено по измерениям искусственного радиоизлучения ионосферы, выполнявшихся в ходе экспериментов на высокоширотных коротковолновых нагревных стендах в г. Тромсе (EISCAT) и на арх. Шпицберген (SPEAR). Результаты показали, что при низких коэффициентах заполнения импульсной последовательности излучения нагрвного стенда в спектре наблюдаемого искусственного радиоизлучения ионосферы присутствуют специфические компоненты, говорящие о его пондеромоторной форме, что указаывает на отсутствие тепловых эффектов искусственной модификации ионосферы. При увеличении коэффициента заполнения импульсной последовательности излучения нагревного стенда, формы наблюдаемых спектров трансформируются в стационарные, указывая на то, что в искусственно модифицированной ионосфере происходит структуризация плазмы, а в генерации спектральных компонент важную роль играют искусственные ионосферные неоднородности.
Интерферометрические наблюдения углов прихода излучения показывают, что компоненты стационарных и пондеромоторных форм спектров искусственного радиоизлучения ионосферы генерируются в различных областях ионосферы. Различия в характерных временах возбуждения искусственного радиоизлучения ионосферы в высоких широтах может объясняться как более низкой мощностью нагревной установки SPEAR, так и выносом плазмы из возмущенной области.